CAM-Ausgabe für aktuelles Projekt AIRX.ONE.Si570.T3001
Ausgabe am 10. Feb 2022, 16:11h
Aktuelles Projekt erzeugt mit TARGET 17.9.0.53 design station
Ausgabe erzeugt mit TARGET 3001! V20.7.0.42
Aktuelles Projekt von TARGET NC-Edition: Kommerzielle Nutzung ist strafbar!
LIEFERANSCHRIFT:
  
  
  
  D- 
  Tel: 
  FAX: 
  eMail: frank@phys.ethz.ch
Größe der Platine: 60 mm x 40 mm

Folgend die Beschreibung der erzeugten Dateien:

AIRX.ONE.Si570.GTL = 16 = Kupfer oben L1   ( *.GTL )
AIRX.ONE.Si570.GBL = 2 = Kupfer unten L2   ( *.GBL )
AIRX.ONE.Si570.TOL = Bohrerliste
AIRX.ONE.Si570.XLN = Durchkontaktierte Bohrungen
AIRX.ONE.Si570.GKO = 23 = Platinen-Umriss   ( *.GKO )
AIRX.ONE.Si570.GTS = 18 = Lötstoppmaske oben   ( *.GTS )
AIRX.ONE.Si570.GBS = 4 = Lötstoppmaske unten   ( *.GBS )
AIRX.ONE.Si570.GTO = 21 = Bestückungsdruck oben   ( *.GTO )
AIRX.ONE.Si570.GBO = 7 = Bestückungsdruck unten   ( *.GBO )
AIRX.ONE.Si570.GTP = 19 = Lötpaste oben   ( *.GTP )
AIRX.ONE.Si570.GBP = 5 = Lötpaste unten   ( *.GBP )
AIRX.ONE.Si570.APR = TARGET 3001! Blendenliste
AIRX.ONE.Si570.Whl = Eagle kompatible Blendenliste

