CAM-Ausgabe für aktuelles Projekt 17G_PRESCALER_FA.T3001
Ausgabe am 25. Mär 2025, 06:51h
Aktuelles Projekt erzeugt mit TARGET 15.9.0.63 design station
Ausgabe erzeugt mit TARGET 3001! V20.7.0.42
Aktuelles Projekt von TARGET NC-Edition: Kommerzielle Nutzung ist strafbar!
LIEFERANSCHRIFT:
  
  
  
  D- 
  Tel: 
  FAX: 
  eMail: frank@phys.ethz.ch
Größe der Platine: 79 mm x 51 mm

Folgend die Beschreibung der erzeugten Dateien:

17G_PRESCALER_FA.GTL = 16 = Kupfer oben L1   ( *.GTL )
17G_PRESCALER_FA.GBL = 2 = Kupfer unten L2   ( *.GBL )
17G_PRESCALER_FA.TOL = Bohrerliste
17G_PRESCALER_FA.XLN = Durchkontaktierte Bohrungen
17G_PRESCALER_FA.GKO = 23 = Platinen-Umriss   ( *.GKO )
17G_PRESCALER_FA.GTS = 18 = Lötstoppmaske oben   ( *.GTS )
17G_PRESCALER_FA.GBS = 4 = Lötstoppmaske unten   ( *.GBS )
17G_PRESCALER_FA.GTO = 21 = Bestückungsdruck oben   ( *.GTO )
17G_PRESCALER_FA.GBO = 7 = Bestückungsdruck unten   ( *.GBO )
17G_PRESCALER_FA.GTP = 19 = Lötpaste oben   ( *.GTP )
17G_PRESCALER_FA.GBP = 5 = Lötpaste unten   ( *.GBP )
17G_PRESCALER_FA.APR = TARGET 3001! Blendenliste
17G_PRESCALER_FA.Whl = Eagle kompatible Blendenliste

