CAM-Ausgabe für aktuelles Projekt Supplymod-B-2.T3001
Ausgabe am 24. Jul 2025, 15:16h
Aktuelles Projekt erzeugt mit TARGET 20.7.0.42 professional
Ausgabe erzeugt mit TARGET 3001! V20.7.0.42
Aktuelles Projekt von TARGET NC-Edition: Kommerzielle Nutzung ist strafbar!
LIEFERANSCHRIFT:
  
  
  
  D- 
  Tel: 
  FAX: 
  eMail: frank@phys.ethz.ch
Größe der Platine: 160 mm x 100 mm

Folgend die Beschreibung der erzeugten Dateien:

Supplymod-B-2.GTL = 16 = Kupfer oben L1   ( *.GTL )
Supplymod-B-2.GBL = 2 = Kupfer unten L2   ( *.GBL )
Supplymod-B-2.TOL = Bohrerliste
Supplymod-B-2.XLN = Durchkontaktierte Bohrungen
Supplymod-B-2.GKO = 23 = Platinen-Umriss   ( *.GKO )
Supplymod-B-2.GTS = 18 = Lötstoppmaske oben   ( *.GTS )
Supplymod-B-2.GBS = 4 = Lötstoppmaske unten   ( *.GBS )
Supplymod-B-2.GTO = 21 = Bestückungsdruck oben   ( *.GTO )
Supplymod-B-2.GTP = 19 = Lötpaste oben   ( *.GTP )
Supplymod-B-2.APR = TARGET 3001! Blendenliste
Supplymod-B-2.Whl = Eagle kompatible Blendenliste

