CAM-Ausgabe für aktuelles Projekt Supplymod-F-1.T3001
Ausgabe am 11. Mär 2026, 11:37h
Aktuelles Projekt erzeugt mit TARGET 20.7.0.42 professional
Ausgabe erzeugt mit TARGET 3001! V20.7.0.42
Aktuelles Projekt von TARGET NC-Edition: Kommerzielle Nutzung ist strafbar!
LIEFERANSCHRIFT:
  
  
  
  D- 
  Tel: 
  FAX: 
  eMail: frank@phys.ethz.ch
Größe der Platine: 160 mm x 100 mm

Folgend die Beschreibung der erzeugten Dateien:

Supplymod-F-1.GTL = 16 = Kupfer oben L1   ( *.GTL )
Supplymod-F-1.GBL = 2 = Kupfer unten L2   ( *.GBL )
Supplymod-F-1.TOL = Bohrerliste
Supplymod-F-1.XLN = Durchkontaktierte Bohrungen
Supplymod-F-1.GKO = 23 = Platinen-Umriss   ( *.GKO )
Supplymod-F-1.GTS = 18 = Lötstoppmaske oben   ( *.GTS )
Supplymod-F-1.GBS = 4 = Lötstoppmaske unten   ( *.GBS )
Supplymod-F-1.GTO = 21 = Bestückungsdruck oben   ( *.GTO )
Supplymod-F-1.GBO = 7 = Bestückungsdruck unten   ( *.GBO )
Supplymod-F-1.GBP = 5 = Lötpaste unten   ( *.GBP )
Supplymod-F-1.APR = TARGET 3001! Blendenliste
Supplymod-F-1.Whl = Eagle kompatible Blendenliste

