CAM-Ausgabe für aktuelles Projekt Wacharamod_3.T3001
Ausgabe am 11. Sep 2023, 23:36h
Aktuelles Projekt erzeugt mit TARGET 19.8.0.89 design station
Ausgabe erzeugt mit TARGET 3001! V20.7.0.42
Aktuelles Projekt von TARGET NC-Edition: Kommerzielle Nutzung ist strafbar!
LIEFERANSCHRIFT:
  
  
  
  D- 
  Tel: 
  FAX: 
  eMail: frank@phys.ethz.ch
Größe der Platine: 89.507036 mm x 53.379911 mm

Folgend die Beschreibung der erzeugten Dateien:

Wacharamod_3.GTL = 16 = Kupfer oben L1   ( *.GTL )
Wacharamod_3.GBL = 2 = Kupfer unten L2   ( *.GBL )
Wacharamod_3.TOL = Bohrerliste
Wacharamod_3.XLN = Durchkontaktierte Bohrungen
Wacharamod_3.GKO = 23 = Platinen-Umriss   ( *.GKO )
Wacharamod_3.GTS = 18 = Lötstoppmaske oben   ( *.GTS )
Wacharamod_3.GBS = 4 = Lötstoppmaske unten   ( *.GBS )
Wacharamod_3.GTO = 21 = Bestückungsdruck oben   ( *.GTO )
Wacharamod_3.GBO = 7 = Bestückungsdruck unten   ( *.GBO )
Wacharamod_3.GTP = 19 = Lötpaste oben   ( *.GTP )
Wacharamod_3.GBP = 5 = Lötpaste unten   ( *.GBP )
Wacharamod_3.APR = TARGET 3001! Blendenliste
Wacharamod_3.Whl = Eagle kompatible Blendenliste

